|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Huruf/Angka | Desimal | Binery | Hexa |
| a | 97 | B0110 0001 | 0x61 |
| b | 98 | B0110 0010 | 0x62 |
| c | 99 | B0110 0011 | 0x63 |
| d | 100 | B0110 0100 | 0x64 |
| e | 101 | B0110 0101 | 0x65 |
| f | 102 | B0110 0110 | 0x66 |
| g | 103 | B0110 0111 | 0x67 |
| h | 104 | B0110 1000 | 0x68 |
| i | 105 | B0110 1001 | 0x69 |
| j | 106 | B0110 1010 | 0x6A |
| k | 107 | B0110 1011 | 0x6B |
| l | 108 | B0110 1100 | 0x6C |
| m | 109 | B0110 1101 | 0x6D |
| n | 110 | B0110 1110 | 0x6E |
| o | 111 | B0110 1111 | 0x6F |
| p | 112 | B0111 0000 | 0x70 |
| q | 113 | B0111 0001 | 0x71 |
| r | 114 | B0111 0010 | 0x72 |
| s | 115 | B0111 0011 | 0x73 |
| t | 116 | B0111 0100 | 0x74 |
| u | 117 | B0111 0101 | 0x75 |
| v | 118 | B0111 0110 | 0x76 |
| w | 119 | B0111 0111 | 0x77 |
| x | 120 | B0111 1000 | 0x78 |
| y | 121 | B0111 1001 | 0x79 |
| z | 122 | B0111 1010 | 0x7A |
|  |  |  |  |
| A | 65 | B0100 0001 | 0x41 |
| B | 66 | B0100 0010 | 0x42 |
| C | 67 | B0100 0011 | 0x43 |
| D | 68 | B0100 0100 | 0x44 |
| E | 69 | B0100 0101 | 0x45 |
| F | 70 | B0100 0110 | 0x46 |
| G | 71 | B0100 0111 | 0x47 |
| H | 72 | B0100 1000 | 0x48 |
| I | 73 | B0100 1001 | 0x49 |
| J | 74 | B0100 1010 | 0x4A |
| K | 75 | B0100 1011 | 0x4B |
| L | 76 | B0100 1100 | 0x4C |
| M | 77 | B0100 1101 | 0x4D |
| N | 78 | B0100 1110 | 0x4E |
| O | 79 | B0100 1111 | 0x4F |
| P | 80 | B0101 0000 | 0x50 |
| Q | 81 | B0101 0001 | 0x51 |
| R | 82 | B0101 0010 | 0x52 |
| S | 83 | B0101 0011 | 0x53 |
| T | 84 | B0101 0100 | 0x54 |
| U | 85 | B0101 0101 | 0x55 |
| V | 86 | B0101 0110 | 0x56 |
| W | 87 | B0101 0111 | 0x57 |
| X | 88 | B0101 1000 | 0x58 |
| Y | 89 | B0101 1001 | 0x59 |
| Z | 90 | B0101 1010 | 0x5A |
|  |  |  |  |
| 0 | 48 | B0011 0000 | 0x30 |
| 1 | 49 | B0011 0001 | 0x31 |
| 2 | 50 | B0011 0010 | 0x32 |
| 3 | 51 | B0011 0011 | 0x33 |
| 4 | 52 | B0011 0100 | 0x34 |
| 5 | 53 | B0011 0101 | 0x35 |
| 6 | 54 | B0011 0110 | 0x36 |
| 7 | 55 | B0011 0111 | 0x37 |
| 8 | 56 | B0011 1000 | 0x38 |
| 9 | 57 | B0011 1001 | 0x39 |